Leistungsverzeichnis
Dachabdichtungsarbeiten / HUM-ID

Projekt:	HUM-ID	
Auftraggeber:	HUM-ID	
erstellt von:		

Vergabeart:		
Angebotseröffnung:	Datum:		Uhrzeit:		
	Ort:		
Zuschlagsfrist Ende:	Datum:		
Ausführungsfrist:	Beginn:		Ende:		

Bieter:		

		
			Summe netto:	0,00 EUR
zzgl. 19,00 % MwSt:	0,00 EUR
Summe inkl. MwSt:	0,00 EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)	

 
021	Dachabdichtungsarbeiten	3	
021.1	Dachabdichtung	3	
021.1.01	Sicherheit, Prüfungen	3	
	Zusammenstellung	6	

Vorbemerkung

Für die Mengenermittlung der Sensoren für Dächer wird
ein 1,00m x 1,00m, 1,00m x 2,00m oder 1,00m x 4,00m Raster zugrunde
gelegt. Jeder Sensor kann auch individuell in anderen
Rastermaßen oder nach Vorgabe des Verlegeplans verlegt
werden!
Einbau (Warmdach):
Es wird ein Schnitt von ca. 40x120mm mit dem
Klingenmesser in die Unterseite der Wärmedämmung
geschnitten, die Kanten werden angefast und der Sensor
(Typ: WD1) wird in Pfeilrichtung bündig in die
Unterseite der Dämmplatten eingeschoben. Die
Wärmedämmung wird dann wie üblich verlegt. Für den
Arbeitsaufwand kann ca. eine Minute pro Sensor
kalkuliert werden.
Die Kontrollen erfolgen mit dem Lesegerät (Scanner)
durch Ablaufen der Fläche.
.

HUM-ID GmbH
Chausseestraße 107
10115 Berlin
Tel. +49 (0)30 683204170
Mail: info@hum-id.com

021	Dachabdichtungsarbeiten
021.1	Dachabdichtung
021.1.01	Sicherheit, Prüfungen
021.1.01.005	Werkplanung
Erstellen eines Verlegeplans für die Nässe-Sensoren in
Abstimmung mit dem Hersteller zur optimalen
flächendeckenden Überwachung der Dachfläche, auf
Grundlage der aktuellen Dachaufsicht und unter
Beachtung aller Durchdringungen (wie Lichtkuppeln,
Sekuranten, Dachabläufe und haustechnische Elemente
usw.)
1,000 psch		
021.1.01.010	Kabellose Feuchtesensoren
Lieferung und Einbau kabel- und batterieloser, passiver
Nässe-Sensoren mit RFID-Übertragungstechnik.
Verlegung der Sensoren im vorgegebenen Raster nach
Werkstattplanung oder Vorgabe der Bauleitung zur
flächendeckenden Überwachung.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der eingebauten
Sensoren.

Angeb. Fabrikat : HUM-ID WD1
1,000 St		
021.1.01.015	Lesegerät (Scanner) für das Smartphone
Lieferung und Übergabe eines Lesegerätes mit
Ladestation und HUM-ID Software für Smartphones mit
Android oder iOS Betriebssystem.
Angeb. Fabrikat : HUM-ID HD EXA
1,000 St		
021.1.01.020	Elektronische Dichtigkeitsprobe / Leckageortung
Sensoren einlesen mit der HUM-ID App.
Eingabe aller notwendigen und optionalen Daten in dem
Bereich "Projekte" der Hum-ID App (erhältlich im Google
Play Store und Apple App Store). Das Einlesen der
Sensoren und Speichern in einer Projektdatei, erfolgt
mit dem Lesegerät.

Dichtigkeitsprobe / Leckageortung der Dachfläche wie
folgt:

Kontrolle der Sensoren erfolgt durch vollständiges
Begehen der Flächen.
Auswertung der Daten (erfolgt durch die App).
Nach Abschluss der Arbeiten ist Protokoll im PDF odes CSV Format zu
generieren und an den Auftraggeber zu übergeben.
Bereiche, in denen eine Leckage festgestellt wurde,
sind zu orten und zusätzlich zu markieren.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der Fläche.
1,000 m²		
Summe 021.1.01	Sicherheit, Prüfungen			0,00	
Summe 021.1	Dachabdichtung			0,00	
Summe 021	Dachabdichtungsarbeiten			0,00	

021	Dachabdichtungsarbeiten			0,00	

	Summe Zusammenstellung			0,00	
	Angebotssumme netto:			0,00	
	zzgl. 19,00 % MwSt:			0,00	
	Angebotssumme inkl. MwSt.:			0,00